Załącznik nr 1 do Umowy

**Opis Przedmiotu Umowy**

Dostawa z montażem 8 zestawów do opróżniania podziemnych zbiorników wykorzystywanych   
do przechowywania odpadów paliwa JET A-1, zlokalizowanych w 8 bazach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego („LPR”).

W każdej bazie LPR realizacja usługi obejmuje:

1. wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym technicznego projektu zestawu do opróżniania podziemnego zbiornika na odpady paliwa JET A-1, w tym zatwierdzenie projektu przez Zamawiającego,
2. dostawę zestawu do opróżniania podziemnego zbiornika na odpady paliwa JET A-1,
3. montaż zestawu do opróżniania podziemnego zbiornika na odpady paliwa JET A-1 w skrzyni nazbiornikowej tego zbiornika,
4. wykonanie próby roztankowania odpadów paliwa ze zbiornika podziemnego na odpady paliwa JET A-1.

Każdy zestaw do opróżniania podziemnego zbiornika na odpady paliwa JET A-1 będzie składał się z:

1. pompy samozasysającej (Ex), o wydajności ok. 40 l/min.,
2. rury sięgającej dna zbiornika, zakończonej złączem camlok, kompatybilnym z wężem gumowym połączonym z ww. pompą (rura wykonana ze stali nierdzewnej lub ze stali kwasowej),
3. węża gumowego do produktów ropopochodnych o dł. 10 mb.,
4. pistoletu paliwowego z mechanicznym licznikiem do pomiaru ilości przepływającego paliwa.

Lista baz LPR, do których będzie miała miejsce dostawa oraz montaż zestawów do opróżniania podziemnych zbiorników wykorzystywanych do przechowywania odpadów paliwa JET A-1:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacje baz LPR** |
| 1 | Oddział w Gdańsku, 80-298 Gdańsk, ul. Szybowcowa 37 |
| 2 | Filia w Olsztynie, 11-034 Gryźliny, ul. Lotnicza 18 |
| 3 | Filia w Białymstoku, 15-602 Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 2 |
| 4 | Filia w Lublinie, 21-007 Mełgiew, Janowice 32A |
| 5 | Filia w Płocku, 09-400 Płock, ul. Bielska 60 |
| 6 | Filia w Sokołowie Podlaskim, 08-300 Sokołów Podlaski, Al. 550-lecia 9 |
| 7 | Filia w Gorzowie Wielkopolskim, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. J. Dekerta 4 |
| 8 | Filia w Ostrowie Wielkopolskim, 63-410 Ostrów Wlkp., Michałków 1A |